OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa komputerów, monitorów i skanerów na potrzeby sądów apelacji białostockiej
1. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów,  monitorów i skanerów na potrzeby sądów apelacji białostockiej.
1. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na 5 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia:
	Numer części zamówienia
	Nazwa części i opis

	1
	Monitor do 24” – 192 szt.

	2
	Monitor do 27” – 264 szt.

	3
	Skaner płaski A3 z dołączonym automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF) A3 – 16 szt.

	4
	Skaner płaski A4 – 19 szt. 

	5
	Komputer stacjonarny – 87 szt.



1. Wymagania minimalne oferowanego sprzętu
CZĘŚĆ 1
Monitor do 24”

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia

	1
	2
	3

	1. 
	Typ
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą o przekątnej wyświetlanego obrazu co najmniej 23" (maksymalnie 24,2"), matowy, antyodblaskowy w technologii IPS lub WVA lub VA

	2. 
	Proporcje wymiarów 
matrycy
	16:9 lub 16:10

	3. 
	Rozmiar plamki
	Maksymalnie 0.282 mm

	4. 
	Jasność
	Minimalnie 250 cd/m2

	5. 
	Kontrast
	Minimalnie 1000:1 kontrast typowy

	6. 
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	Minimalnie 178/178 stopni

	7. 
	Kąt pochylenia/regulacja obrotu/regulacja wysokości
	Pochylenie (możliwość pochylenia i odchylenia monitora) w zakresie co najmniej 25° 
Regulacja obrotu monitora (swivel) 
Obracanie ekranu o 90 stopni (pivot) 
Regulacja wysokości co najmniej 130 mm

	8. 
	Czas reakcji matrycy
	Maksimum 8 ms (szary do szarego)

	9. 
	Rozdzielczość nominalna
	Minimum 1920 x 1080 lub 1920 x 1200

	10. 
	Ilość koloru
	Minimum 16,7 mln

	11. 
	Częstotliwość odświeżania pionowego
	Minimum 60 Hz przy rozdzielczości nominalnej

	12. 
	Podświetlenie
	LED

	13. 
	Energia
	Oznakowanie efektywności energetycznej.


	14. 
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w fabryczne gniazdo / złącze / slot, które umożliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np. złącze blokady Kensingtona)

	15. 
	Porty wideo
	Co najmniej dwa porty wideo : 
-min 1 HDMI min. 1.4
-min 1 DisplayPort min. 1.2

	16. 
	HUB USB
	Wbudowany HUB USB z co najmniej 2 portami USB w wersji min. 2.0 (480 Mbit/s)

	17. 
	Gwarancja
	Nie mniej niż 36 miesięcy.
- Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, 
- Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną.

	18. 
	Inne
	Monitor będzie dostarczony wraz z: 
- sieciowym kablem zasilającym z uziemieniem wtyk CEE7 /7,
- przewodem USB,
- przewodem do każdego rodzaju złącz wideo cyfrowych (min. DisplayPort i HDMI o długości 1.8m każdy),
- Sterowniki i dokumentacja dostępne na dedykowanej stronie internetowej (Wykonawca poda adres strony internetowej) lub dołączony fizyczny nośnik (CD/DVD lub pendrive) ze sterownikami

Monitor posiada wbudowany zasilacz 

Monitor posiada funkcję redukcji światła niebieskiego

	19. 
	Dźwięk
	Głośniki wbudowane lub dołączane głośniki stanowiące fabryczną opcję oferowaną przez producenta monitora (obudowa monitora zaprojektowana w sposób umożliwiający swobodne zamontowanie dedykowanych do niej głośników);

	20. 
	VESA
	Możliwość montażu monitora poprzez system VESA (jeżeli monitor wymaga dodatkowego adaptera, aby skorzystać z systemu VESA to musi zostać on dostarczony wraz z urządzeniem)

	21. 
	Certyfikaty i dokumenty
	Wymagane w postępowaniu dokumenty, składane wraz z ofertą: 
1. Zaświadczenie dot. normy PN-EN ISO 9001 lub równoważne dla producenta oferowanego urządzenia; 
2. Deklaracja zgodności CE lub UE lub równoważna dla oferowanego urządzenia; 
3. Dokument (karta katalogowa lub specyfikacja techniczna lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta), potwierdzający zaoferowane parametry urządzenia w zakresie wskazanym w SWZ; 
4. Certyfikat TCO lub równoważny; 

Poprzez równoważność certyfikatu TCO Zamawiający rozumie:
W zakresie wydajności energetycznej: 
• Certyfikat efektywności energetycznej przyznany przez niezależną organizację certyfikacyjną w zakresie zużycia energii elektrycznej (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów, lub norma EPEAT) 
W zakresie bezpieczeństwa środowiska naturalnego: 
• certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzeń komputerowych z dyrektywą RoHS - (ang. Restriction of Hazardous Substances) z 27 stycznia 2003 r. (2002/95/EC) potwierdzający, że oferowane produkty nie zawierają kadmu, rtęci, ołowiu, sześciowartościowego chromu, PBDE, PBB oraz innych uznanych za niebezpieczne substancji. W zakresie ergonomicznej konstrukcji, jakości obrazu, możliwości regulacji i dostosowania środowiska pracy: • certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z ISO 9241 lub TUV lub TUV Ergo. 
W zakresie produkcji z uwzględnieniem wpływu na środowisko: 
• certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001.
W zakresie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników: 
• ograniczony poziom pola elektrycznego i magnetycznego zgodnie z normą IEEE C95.1 - 2019, potwierdzony certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez niezależną, akredytowaną jednostkę, 
• ograniczony poziom hałasu według normy ISO 9296, mierzony według ISO 7779, potwierdzony certyfikatem wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę na podstawie wykonanych testów. • certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę potwierdzający, że oferowany sprzęt jest w pełni bezpieczny dla użytkownika końcowego, a w szczególności zabezpiecza go przed porażeniem prądem elektrycznym. 
W zakresie obsługi i przedłużenia cyklu przydatności: 
• certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z ISO 14040. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające równoważność należy złożyć wraz z ofertą.


CZĘŚĆ 2
Monitor do 27”

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia

	1
	2
	3

	1. 
	Typ i rodzaj ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą o przekątnej 
wyświetlanego obrazu co najmniej 26" nie więcej niż 27", matowy, 
antyodblaskowy w technologii IPS lub WVA lub VA

	2. 
	Proporcje wymiarów 
matrycy
	16:9

	3. 
	Rozmiar plamki
	Maksymalnie 0.25 mm

	4. 
	Jasność
	Minimalnie 350 cd/m2

	5. 
	Kontrast
	Minimalnie 1000:1 kontrast typowy

	6. 
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	Minimalnie 178/178 stopni

	7. 
	Kąt pochylenia/regulacja obrotu/regulacja wysokości
	Pochylenie (możliwość pochylenia i odchylenia monitora) w zakresie co najmniej 21° 
Regulacja obrotu monitora (swivel) 
Obracanie ekranu o 90 stopni (pivot) 
Regulacja wysokości co najmniej 120 mm 

	8. 
	Czas reakcji matrycy
	Maksimum 8 ms (szary do szarego)

	9. 
	Rozdzielczość nominalna
	Minimum 2560 x 1440

	10. 
	Ilość koloru
	Minimum 16,7 mln

	11. 
	Częstotliwość odświeżania pionowego
	Minimum 60 Hz przy rozdzielczości nominalnej

	12. 
	Podświetlenie
	LED

	13. 
	Energia
	Oznakowanie efektywności energetycznej.

	14. 
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w fabryczne gniazdo / złącze / slot, które umożliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np. złącze blokady Kensingtona)

	15. 
	Porty wideo
	Co najmniej dwa porty wideo : 
-min 1 HDMI min. 1.4
-min 1 DisplayPort min. 1.2

	16. 
	HUB USB
	Wbudowany HUB USB z co najmniej 2 portami USB w wersji min. 3.0 (5 Gbit/s)

	17. 
	Gwarancja
	Nie mniej niż 36 miesięcy.
- Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta, 
- Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną.

	18. 
	Inne
	Monitor musi zostać dostarczony wraz z: 
- sieciowym kablem zasilającym z uziemieniem wtyk CEE7/7,
- przewodem USB,
- przewodem do każdego rodzaju złącz wideo cyfrowych (min. DisplayPort i HDMI o długości 1.8m każdy),
- Sterowniki i dokumentacja dostępne na dedykowanej stronie internetowej (Wykonawca poda adres strony internetowej) lub dołączony fizyczny nośnik (CD/DVD lub pendrive) ze sterownikami

Monitor musi posiadać wbudowany zasilacz. 

Monitor musi posiadać funkcję redukcji światła niebieskiego.

	19. 
	Dźwięk
	Głośniki wbudowane lub dołączane głośniki stanowiące fabryczną opcję oferowaną przez producenta monitora (obudowa monitora zaprojektowana w sposób umożliwiający swobodne zamontowanie dedykowanych do niej głośników)

	20. 
	VESA
	Możliwość montażu monitora poprzez system VESA (jeżeli monitor wymaga dodatkowego adaptera, aby skorzystać z systemu VESA to musi zostać on dostarczony wraz z urządzeniem)

	21. 
	Certyfikaty i dokumenty
	Wymagane w postępowaniu dokumenty, składane wraz z ofertą: 
1. Zaświadczenie dot. normy PN-EN ISO 9001 lub równoważne dla producenta oferowanego urządzenia; 
2. Deklaracja zgodności CE lub UE lub równoważna dla oferowanego urządzenia; 
3. Dokument (karta katalogowa lub specyfikacja techniczna lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta), potwierdzający zaoferowane parametry urządzenia w zakresie wskazanym w SWZ; 
4. Certyfikat TCO lub równoważny; 

Poprzez równoważność certyfikatu TCO Zamawiający rozumie:
W zakresie wydajności energetycznej: 
• Certyfikat efektywności energetycznej przyznany przez niezależną organizację certyfikacyjną w zakresie zużycia energii elektrycznej (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów, lub norma EPEAT) 
W zakresie bezpieczeństwa środowiska naturalnego: 
• certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzeń komputerowych z dyrektywą RoHS - (ang. Restriction of Hazardous Substances) z 27 stycznia 2003 r. (2002/95/EC) potwierdzający, że oferowane produkty nie zawierają kadmu, rtęci, ołowiu, sześciowartościowego chromu, PBDE, PBB oraz innych uznanych za niebezpieczne substancji. 
W zakresie ergonomicznej konstrukcji, jakości obrazu, możliwości regulacji i dostosowania środowiska pracy: 
• certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z ISO 9241 lub TUV lub TUV Ergo. 
W zakresie produkcji z uwzględnieniem wpływu na środowisko: 
• certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001.
W zakresie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników: 
• ograniczony poziom pola elektrycznego i magnetycznego zgodnie z normą IEEE C95.1 - 2019, potwierdzony certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez niezależną, akredytowaną jednostkę, 
• ograniczony poziom hałasu według normy ISO 9296, mierzony według ISO 7779, potwierdzony certyfikatem wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę na podstawie wykonanych testów. 
• certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę potwierdzający, że oferowany sprzęt jest w pełni bezpieczny dla użytkownika końcowego, a w szczególności zabezpiecza go przed porażeniem prądem elektrycznym. 
W zakresie obsługi i przedłużenia cyklu przydatności: 
• certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z ISO 14040. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające równoważność należy złożyć wraz z ofertą.


CZĘŚĆ 3
Skaner płaski A3 z dołączonym automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF) A3

	
Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia


	1
	2
	3

	1. 
	Typ skanera (obudowa):
	Kompaktowy skaner płaski A3 z dołączonym automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF) A3 – oddzielne moduły ADF oraz skanera płaskiego są dozwolone, pod warunkiem, że zostały wyprodukowane przez tego samego producenta oraz pracują jako jedno zintegrowane urządzenie skanujące

	1. 
	Zastosowanie:
	Obsługa procesu digitalizacji dokumentów różnych rozmiarach i gramatur zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Urządzenia przeznaczone do intensywnej, ciągłej pracy digitalizacji dokumentów.

	1. 
	Sposoby skanowania:
	Jednostronne oraz dwustronne w jednym przebiegu;

	1. 
	Podajnik Dokumentów:
	Automatyczny podajnik dokumentów o pojemności co najmniej 300 arkuszy formatu A4 o gramaturze 80 g/m2

	1. 
	Obsługiwane formaty (nie złożone na pół):
	minimum w zakresie A3, A4, A5, A6, B5, B6, minimalny rozmiar papieru: 70 x 120 mm, rozmiar papieru dla podajnika ADF: 304 x 431 mm, rozmiar papieru dla skanera płaskiego: 304 x 457 mm

	1. 
	Gramatura obsługiwanych dokumentów w trybie podawania automatycznego bez korzystania z dodatkowych akcesoriów:
	30 – 410 g/m2

	1. 
	Detekcja podwójnych pobrań:
	w oparciu o co najmniej jeden czujnik ultradźwiękowy

	1. 
	Ochrona skanowanych dokumentów:
	aktywna inteligentna funkcja ochrony dokumentów oparta na czujniku akustycznym rozpoznającym dźwięki uszkodzeń papieru.  Funkcja musi posiadać możliwość włączenia, wyłączenia oraz zmiany stopnia czułości

	1. 
	Szybkość skanowania (dla dokumentów A4 przy 300 dpi w trybach mono i kolor):
	podajnik ADF: Minimum 100 arkuszy/min., 200 obrazów/min

	1. 
	Typowe dzienne obciążenie skanera:
	minimum do 40 000 arkuszy (kartek)

	1. 
	Układ optyczny (przetwornik obrazu):
	wykonany min. w technologii CCD (Charge Coupled Device) lub CIS (Contact Image Sensor) - minimum 2 przetworniki w module podajnika ADF oraz 1 przetwornik w module skanera płaskiego

	1. 
	Obsługiwana rozdzielczość:
	optyczna 600 dpi, sterownik 1200 dpi

	1. 
	Tryby koloru skanowania:
	monochromatyczny, odcienie szarości, kolor

	1. 
	Obsługiwane systemy operacyjne:
	Windows 8.1/10/11

	1. 
	Interfejsy komunikacyjne:
	interfejs USB i Ethernet - minimum 10 Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T
W przypadku, gdy skaner posiada tylko interfejs USB (min. 2.0/3.0) dopuszcza się zastosowanie dodatkowego urządzenia (przystawki) konwertującego interfejs USB na interfejs Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (automatyczne rozpoznawanie).
Możliwość wyłączenia protokołu Telnet, jeśli występuje

	1. 
	Standardy komunikacyjne:
	zgodny ze standardem TWAIN, WIA oraz ISIS

	1. 
	Funkcje poprawy jakości skanów:
	obsługa poniższych funkcjonalności przez sterowniki TWAIN oraz ISIS dla maksymalnej rozdzielczości sterownika; 1) automatyczna poprawa jakości skanowanych dokumentów, 2) automatyczne prostowanie i orientacja obrazu, 3) automatyczne przycinanie do oryginalnego rozmiaru dokumentu, 4) automatyczne usuwanie niezadrukowanych stron, 5) automatyczna detekcja koloru, 6) automatyczna naprawa krawędzi dokumentu, 7) skanowanie wielostrumieniowe w jednym przebiegu, 8) regulacja koloru poprzez zmianę wartości RGB - z indywidualną regulacją dla każdej z barw), 9) redukcja zjawiska występowania pionowych smug powstałych na wskutek braku/nieprawidłowej konserwacji urządzenia przy zachowaniu pełnego odwzorowania skanowanego oryginału, 10) wypełnianie otworów w obrazie po dziurkaczu

	1. 
	Funkcje dołączonego oprogramowania:
	1) detekcja i rozdzielanie dokumentów przy pomocy kodów kreskowych typu 3z9, ITF, EAN128, NW7, QR Code, PDF417 z zachowaniem strony użytej jako separator w pliku wynikowym, rozdzielanie dokumentów za pomocą niezadrukowanej kartki, automatyczne nazewnictwo plików za pomocą kodów kreskowych z tworzeniem wielopoziomowej struktury katalogów, funkcje rozdzielania dokumentów obsługiwane przy wykorzystaniu min. jednego z dopuszczonych standardów komunikacyjnych, tj. TWAIN, WIA, ISIS, 
2) obsługiwane formaty plików wyjściowych PDF, PDF/A, PDF przeszukiwalny, JPEG, JPEG2000, TIFF, MTIFF, DOCX, XLSX, PNG, BMP. Zapis plików wyjściowych dla poszczególnych strumieni obrazu do oddzielnych folderów na dysku z możliwością wyboru różnych rozszerzeń (formatów) plików, automatyczny odczyt metadanych z kodów kreskowych z możliwością zapisu w pliku indeksowym - obsługiwane formaty XML, CSV

	1. 
	Dostęp do aktualizacji oprogramowania:
	dostęp do samodzielnego pobierania najnowszych sterowników i oprogramowania przez użytkownika z dedykowanego portalu producenta urządzeń poprzez podanie modelu i/lub numeru seryjnego

	1. 
	Kryteria ergonomiczne:
	moduły skanera płaskiego z podajnikiem sumarycznie ważące nie więcej niż 40 kg o ergonomicznej powierzchni podstawy instalacji mniejszej niż 0,5 m2, możliwość obsługi procesu skanowania z przycisków znajdujących się na skanerze oraz wyświetlacza LCD prezentującego informacje dla operatora w 5 wierszach zapewniając sygnalizację detekcji wystąpienia pionowych smug, maksymalny pobór mocy w trybie pracy mniejszy niż 70 W, maksymalna głośność w trybie pracy do 60 dB

	1. 
	Przetwarzanie kodów kreskowych:
	rozpoznawanie kodów kreskowych typu 3z9, ITF, EAN128, NW7, QR Code, PDF417 z poziomu sterownika TWAIN oraz ISIS

	1. 
	Normy i regulacje:
	urządzenie posiada oznakowanie CE potwierdzające zgodność z wymaganiami UE nałożonymi na producenta. Dopuszcza się wymaganie innych certyfikatów określonych na poziomie postępowania o udzielenie zamówienia.

	1. 
	Dodatkowe wymagania:
	skanery muszą być fabrycznie nowe, zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, skanery muszą zostać dostarczone ze wszystkimi kablami zasilającymi oraz przewodami połączeniowymi (w tym kabel USB oraz kabel łączący z gniazdem UTP (linka) o długości min. 5 m kat. 6, obsługa procesu skanowania zdalnie w przypadku komunikacji USB i Ethernet za pomocą stanowiska komputerowego bez konieczności korzystania z przycisków skanera (poza czynnościami takimi jak: włączenie zasilania skanera, włożenie dokumentów do podajnika, obsługa techniczno-serwisowa), pakiet startowy zawierający komplet narzędzi służących użytkownikowi skanera do jego samodzielnej podstawowej konserwacji (zestaw do wymiany rolek, zestaw do czyszczenia rolek) – należy dodatkowo dostarczyć tzw.: Zestaw Zapasowych Rolek o wydajności min. 200 000 arkuszy i Cleaning Kit (Pakiet Czyszczący),

	1. 
	Gwarancja:
	usługa gwarancyjna dla skanerów musi być świadczona w miejscu instalacji urządzenia oraz spełniać kryteria SLA: maksymalnie 8 godzin na odpowiedź + 8 godzin na naprawę urządzenia i obejmować wymianę zużytych, uszkodzonych części (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych), robociznę oraz koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego,
Termin trwania gwarancji - 5 lat,
Zamawiający zastrzega że może wymagać aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił oświadczenie producenta bądź przedstawiciela producenta, że zaoferowane skanery mają pakiet gwarancyjny przeznaczony dla klientów z terytorium Polski.


CZĘŚĆ 4
Skaner płaski A4

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia

	1
	2
	3

	1. 
	Typ skanera (obudowa):
	Kompaktowy skaner płaski A4 z dołączonym automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF) A4 - oddzielne moduły ADF oraz skanera płaskiego są dozwolone, pod warunkiem, że zostały wyprodukowane przez tego samego producenta oraz pracują jako jedno zintegrowane urządzenie skanujące.

	2. 
	Sposoby skanowania:
	Jednostronne oraz dwustronne w jednym przebiegu.

	3. 
	Podajnik Dokumentów:
	Automatyczny podajnik dokumentów o pojemności co najmniej 80 arkuszy formatu A4 o gramaturze 80 g/m2

	4. 
	Obsługiwane formaty (nie złożone na pół):
	Minimum w zakresie A4, A5, A6, B5; minimalny rozmiar papieru: 70 x 80 mm; rozmiar papieru dla podajnika ADF: 216 x 350 mm; rozmiar papieru dla skanera płaskiego: 216 x 297 mm

	5. 
	Gramatura obsługiwanych dokumentów w trybie podawania automatycznego bez korzystania z dodatkowych akcesoriów:
	30 - 433 g/m2

	6. 
	Detekcja podwójnych pobrań:
	W oparciu o co najmniej jeden czujnik ultradźwiękowy.

	7. 
	Ochrona skanowanych dokumentów:
	Aktywna inteligentna funkcja ochrony dokumentów oparta na czujniku akustycznym rozpoznającym dźwięki uszkodzeń papieru. Funkcja musi posiadać możliwość włączenia, wyłączenia oraz zmiany stopnia czułości.

	8. 
	Szybkość skanowania (dla dokumentów A4 przy 300 dpi w trybach mono i kolor):
	Podajnik ADF: Minimum 80 arkuszy/min., 160 obrazów/min

	9. 
	Typowe dzienne obciążenie skanera:
	Minimum do 8 000 arkuszy (kartek).

	10. 
	Układ optyczny (przetwornik obrazu):
	Wykonany min. w technologii CCD (Charge Coupled Device) lub CIS (Contact Image Sensor) - minimum 2 przetworniki w module podajnika ADF oraz 1 przetwornik w module skanera płaskiego.

	11. 
	Obsługiwana
rozdzielczość:
	Optyczna 600 dpi, sterownik 1200 dpi

	12. 
	Tryby koloru skanowania:
	Monochromatyczny, odcienie szarości, kolor

	13. 
	Obsługiwane systemy operacyjne:
	Windows 8.1/10/11

	14. 
	Interfejsy komunikacyjne:
	Interfejs USB i Ethernet - minimum 10 Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T. W przypadku, gdy skaner posiada tylko interfejs USB (min. 2.0/3.0) dopuszcza się zastosowanie dodatkowego urządzenia (przystawki) konwertującego interfejs USB na interfejs Ethernet 10BASE-T/100BASE- TX/1000BASE-T (automatyczne rozpoznawanie)

	15. 
	możliwość wyłączenia protokołu Telnet, jeśli występuje

	16. 
	Standardy komunikacyjne:
	Obsługa poniższych funkcjonalności przez sterowniki TWAIN oraz ISIS dla maksymalnej rozdzielczości sterownika

	17. 
	Funkcje poprawy jakości skanów:
	Obsługa poniższych funkcjonalności przez TWAIN oraz ISIS dla maksymalnej rozdzielczości sterownika;
1) automatyczna poprawa jakości skanowanych dokumentów,
2) automatyczne prostowanie i orientacja obrazu,
3) automatyczne przycinanie do oryginalnego rozmiaru dokumentu,
4) automatyczne usuwanie niezadrukowanych stron,
5) automatyczna detekcja koloru,
6) automatyczna naprawa krawędzi dokumentu,
7) skanowanie wielostrumieniowe w jednym przebiegu,
8) regulacja koloru poprzez zmianę wartości RGB - z indywidualną regulacją dla każdej z barw),
9) redukcja zjawiska występowania pionowych smug powstałych na wskutek braku/nieprawidłowej konserwacji urządzenia przy zachowaniu pełnego odwzorowania skanowanego oryginału,
10) wypełnianie otworów w obrazie po dziurkaczu

	18. 
	Funkcje dołączonego oprogramowania:
	1) detekcja i rozdzielanie dokumentów przy pomocy kodów kreskowych typu 3z9, ITF, EAN128, NW7, QR Code, PDF417 z zachowaniem strony użytej jako separator w pliku wynikowym, rozdzielanie dokumentów za pomocą niezadrukowanej kartki, automatyczne nazewnictwo plików za pomocą kodów kreskowych z tworzeniem wielopoziomowej struktury katalogów, funkcje rozdzielania dokumentów obsługiwane przy wykorzystaniu min. jednego z dopuszczonych standardów komunikacyjnych, tj. TWAIN, WIA, ISIS,
2) obsługiwane formaty plików wyjściowych PDF, PDF/A, PDF przeszukiwalny, JPEG, JPEG2000, TIFF, MTIFF, DOCX, XLSX, PNG, BMP. Zapis plików wyjściowych dla poszczególnych strumieni obrazu do oddzielnych folderów na dysku z możliwością wyboru różnych rozszerzeń (formatów) plików, automatyczny odczyt metadanych z kodów kreskowych z możliwością zapisu w pliku indeksowym - obsługiwane formaty XML, CSV

	19. 
	Dostęp do aktualizacji oprogramowania:
	Dostęp do samodzielnego pobierania najnowszych sterowników i oprogramowania przez użytkownika z dedykowanego portalu producenta urządzeń poprzez podanie modelu i/lub numeru seryjnego

	20. 
	Kryteria ergonomiczne:
	Moduły skanera płaskiego z podajnikiem sumarycznie ważące nie więcej niż 16 kg o ergonomicznej powierzchni podstawy instalacji mniejszej niż 0,22 m2, możliwość obsługi procesu skanowania z przycisków znajdujących się na skanerze oraz wyświetlacza LCD prezentującego informacje dla operatora w 5 wierszach, maksymalny pobór mocy w trybie pracy mniejszy niż 38 W, maksymalna głośność w trybie pracy poniżej 60 dB

	21. 
	Przetwarzanie kodów kreskowych:
	Rozpoznawanie kodów kreskowych typu 3z9, ITF, EAN128, NW7, QR Code, PDF417 z poziomu sterownika TWAIN oraz ISIS

	22. 
	Normy i regulacje:
	Urządzenie posiada oznakowanie CE potwierdzające zgodność z wymaganiami UE nałożonymi na producenta. Dopuszcza się wymaganie innych certyfikatów określonych na poziomie postępowania o udzielenie zamówienia.

	23. 
	Dodatkowe wymagania:
	Skanery muszą być fabrycznie nowe, zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, możliwość pełnej konfiguracji skanera z podłączonej stacji komputerowej, skanery muszą zostać dostarczone ze wszystkimi kablami zasilającymi oraz przewodami połączeniowymi (w tym kabel USB oraz kabel łączący z gniazdem UTP (linka) o długości min. 5 m kat. 6, obsługa procesu skanowania zdalnie w przypadku komunikacji USB i Ethernet za pomocą stanowiska komputerowego bez konieczności korzystania z przycisków skanera (poza czynnościami takimi jak: włączenie zasilania skanera, włożenie dokumentów do podajnika, obsługa techniczno- serwisowa, pakiet startowy zawierający komplet narzędzi służących użytkownikowi skanera do jego samodzielnej podstawowej konserwacji (zestaw do wymiany rolek, zestaw do czyszczenia rolek) - należy dodatkowo dostarczyć tzw.: Zestaw Zapasowych Rolek i Cleaning Kit (Pakiet Czyszczący)

	24. 
	Gwarancja:
	Usługa gwarancyjna dla skanerów musi być świadczona w miejscu instalacji urządzenia oraz spełniać kryteria SLA: maksymalnie 8 godzin na odpowiedź + 8 godzin na naprawę urządzenia i obejmować wymianę zużytych, uszkodzonych części (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych), robociznę oraz koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego, termin trwania gwarancji - 3 lata.



CZĘŚĆ 5
Komputer stacjonarny

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1
	2
	3

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie producenta urządzenia oraz modelu, symbolu.

	1. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, uczestnictwa w wideokonferencji, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

	1. 
	Wydajność obliczeniowa
	· Procesor wielordzeniowy
· Zgody z architekturą x86
· O średniej wydajności ocenianej w teście CPU Mark na minimum 45000 punktów w dniu (30.09.2026 r.) Zamawiający będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych z tabeli z wynikami testów procesorów, która jest załącznikiem do SWZ. W przypadku, gdy procesor nie znajduje się w tabeli z wynikami testów załączonej przez Zamawiającego, Wykonawca załączy do oferty wydruk wyniku PassMark – Average CPU Mark z strony https://www.cpubenchmark.net/ z datą nie wcześniejszą niż 14 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk musi być podpisany przez Wykonawcę.

	1. 
	Pamięć operacyjna
	Co najmniej 32 GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do co najmniej 128 GB, min. jedno wolne złącze dla pamięci RAM (w przypadku dostarczenia minimalnej wymaganej pamięci w więcej niż jednej kości wymagane jest, aby każda z zamontowanych kości posiadała identyczne parametry pracy)


	1. 
	Parametry pamięci masowej
	Min. 1 TB SSD NVME 
Możliwość dodatkowo instalacji 1 dysku 2,5” lub 1 dysku 3,5” lub 1 dysku M2. 
W przypadku konieczności zastosowania elementów montażowych muszą być dostarczone, a tym samym uwzględnione w cenie oferowanego urządzenia.

	1. 
	Grafika
	Karta graficzna musi umożliwiać pracę trzymonitorową (minimum 3 porty cyfrowe) ze wsparciem co najmniej DirectX 12 oraz OpenGL w wersji co najmniej 4. 
Dopuszcza się możliwość by pamięć karty graficznej była współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielaną.
Karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub procesorem.

	1. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa min. 24 bitowa , zgodna z High Definition wbudowana na płycie głównej komputera. 
Wewnętrzny głośnik o mocy co najmniej 1W w obudowie komputera umożliwiający odtwarzanie dźwięku w systemie operacyjnym.
Na przednim panelu min. 1 port audio tzw. combo (dwa gniazda w jednym – słuchawki i mikrofon) lub oddzielne złącze słuchawkowe stereo oraz oddzielne złącze mikrofonowe.
W przypadku portu tzw. combo należy dostarczyć stosowne przejściówki umożliwiające rozdzielenie sygnału na oddzielne złącze słuchawkowe stereo oraz oddzielne złącze mikrofonowe

	1. 
	Obudowa
	Małogabarytowa typu small form factor z obsługą kart PCI Express o niskim profilu, wyposażona w min. 1 kieszeń: 5,25” zewnętrzna typu „slim”. 
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym. Wyposażona w dystanse gumowe w obu orientacjach - zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Dystanse gumowe w dostarczanym sprzęcie muszą być zamontowane trwale na obudowie (nie dopuszcza się, aby Zamawiający musiał samodzielnie dostosowywać obudowę do wymagań we własnym zakresie). W przypadku, gdy obudowa nie jest fabrycznie wyposażona w dystanse gumowe w którejś z orientacji pracy, a producent danego urządzenia zaleca w takim przypadku wykorzystanie dodatkowego akcesorium (np. specjalna podstawka) należy takie akcesorium dostarczyć wraz z urządzeniem.
Nie dopuszcza się, aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. 

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera musi pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, radełkowanych itp.). Dopuszczalny demontaż przy użyciu narzędzi dla dysków M2.

Wbudowany w obudowę zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i sprawności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%. Należy dołączyć dokument potwierdzający sprawność wbudowanego zasilacza np. ze strony https://www.clearesult.com/80plus/ lub innego. Zamawiający dopuszcza testy wykonane przy napięciu 115V oraz 230V. Obudowa powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:
1) awarię lub brak pamięci RAM,
2) awarię BIOS’u,
3) awarię procesora.
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji oraz złączy nie dedykowanych dla tego rozwiązania np. TPM,
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	1. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows co najmniej w wersji 11 Professional 64 bit PL lub nowszym lub równoważnym Professional oraz posiadać oznakowanie efektywności energetycznej.

	1. 
	Funkcje BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za klawiatury i myszy oraz samej myszy.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
· modelu komputera
· wersji BIOS,
· nr seryjnym komputera,
· ilości pamięciami RAM i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,
· zainstalowanym procesorze,
· pojemności zainstalowanego dysku twardego
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.
Opisana funkcjonalność odczytywania z BIOS informacji o podzespołach komputera musi automatycznie wykrywać zmiany oraz aktualizować informacje w przypadku wymiany któregokolwiek z wymienionych podzespołów na nowy.
· Funkcja kontroli czujnika otwarcia obudowy i zapis incydentu otwarcia obudowy odczytywalny z poziomu interfejsu BIOS (wymagane logowanie informacji i dostęp do niej z poziomu interfejsu BIOS).
· Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS).
· Możliwość zablokowania i odblokowania jak i zmiany kolejności urządzeń wykorzystywanych do BOOT-owania komputera.
· Możliwość zablokowania i odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
· Możliwość włączenia/wyłączenia ustawienia hasła na poziomie systemu BIOS chroniącego przed nieautoryzowaną zmianą ustawień BIOS.
· Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
· Możliwość włączania i wyłączania zewnętrznych portów USB w tym: wszystkich portów zewnętrznych, tylko porów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów;
Wykonawca załączy do oferty instrukcję z opisem krok po kroku włączenia, wyłączenia, skonfigurowania oraz odczytania wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności BIOS. 
Zaimplementowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System diagnostyczny dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie podzespołów komputera:
· test procesora,
· test pamięci,
· test dysku twardego.
Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalność.
Aktualizacja BIOS za pomocą strony internetowej producenta lub dedykowanego oprogramowania producenta w oparciu o najnowsze, aktualne wersje BIOS.

	1. 
	Bezpieczeństwo
	Wlutowany w płytę główną dedykowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0 lub nowszej, służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zamawiający dopuszcza moduł TPM zintegrowany z procesorem, który będzie zainstalowany w oferowanym przez Wykonawcę komputerze. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza zewnętrznego modułu TPM w postaci dopinanych do płyty głównej modułów ani innych ruchomych elementów.

	1. 
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).

	1. 
	Głośność jednostki
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosząca maksymalnie 28 dB.

	14.
	Warunki gwarancji
	· Minimum 60 miesięcy,
· Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego,
· Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy, telefon lub mail,
· Dostępność wsparcia technicznego przez 8 godzin, 5 dni roboczych (w godz. 8-16) w tygodniu przez cały rok w języku polskim w dni robocze,
· Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,
· Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej,
· W przypadku awarii nośników danych pozostają one u zamawiającego,
· W przypadku dokonywania napraw, po naprawie numer seryjny znajdujący się na obudowie musi być zgodny z numerem seryjnym widocznym w BIOS.

	15.
	Wsparcie techniczne 
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u Wykonawcy, producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej Wykonawcy lub producenta numeru seryjnego lub modelu komputera lub identyfikator klienta.

	16.
	System operacyjny
	Preinstalowany system operacyjny Windows w wersji 11 Professional PL 64bit  w celu zapewnienia współpracy z środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w sądownictwie powszechnym. Klucz licencji trwale zapisany w BIOS. Przy instalacji, reinstalacji nie wymaga się podania klucza.
Licencja bezterminowa. System operacyjny nieużywany oraz nieaktywowany wcześniej na innym urządzeniu.
Możliwość odzyskania systemu Windows w wersji 11 z partycji recovery dysku zainstalowanego w komputerze.

Lub system operacyjny równoważny powyższemu. 
Przez równoważność rozumie się funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SWZ system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania:
· Oprogramowanie Microsoft Office Professional w wersji od 2016 do 2024 oraz wersja subskrypcyjna 365 (każdy z jego komponentów)
· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy OrCom (http://www.orcom.pl/sadownictwo.php) 
· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit (http://www.albit.com.pl/)
· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda (http://www.currenda.pl/rozwiazania/wymiar-sprawiedliwosci/#rozwiazania) 
· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy ZETO Świdnica (http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0)
· Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Macrologic (http://www.macrologic.pl/#)

Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. 
Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia:
· Łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny.
· Systemu operacyjnego z zainstalowanym interfejsem użytkownika w języku polskim.
Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające równoważność należy złożyć wraz z ofertą.

	17.
	Wymagania dodatkowe 
	Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie używany. w kartonie, zabezpieczony do transportu i magazynowania.
Wbudowane porty:
· wlutowane min. 1 x HDMI (dopuszcza się również rozwiązanie w postaci wlutowanego złącza DisplayPort z adapterem do HDMI producenta jednostki centralnej, objętego wsparciem oraz gwarancją zgodną z gwarancją udzieloną na jednostkę centralną)
· wlutowane min. 1 x DisplayPort v1.x,
· min. 9 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym: co najmniej 2 x USB z przodu obudowy i co najmniej 6 x USB z tyłu obudowy. Z ogólnej liczby portów USB co najmniej jeden port z interfejsem C o przepustowości min. 5 Gbps oraz co najmniej jeden port z intefejsem A o przepustowości min. 5 Gbps, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, 
Płyta główna wyposażona w :
· min. 1 złącze PCI Express x16,
· min. 1 złącze PCI Express x1 lub x4, 
· min. 4 złącza DIMM z obsługą min 32GB pamięci RAM per slot, 
· min. 2 złącza SATA w tym min. 1 złącze SATA 3.0,
· min. 1 złącze M2 dla dysku.

	18.
	Wyposażenie dodatkowe
	Klawiatura USB w układzie US-QWERTY z wydzieloną sekcją klawiszy numerycznych w kolorze zbliżonym do obudowy komputera
Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) w kolorze zbliżonym do obudowy komputera
Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości nagrywania min. 8x wraz z dołączonym zewnętrznym (niezależny od wbudowanego w system operacyjny) oprogramowaniem z interfejsem graficznym w polskojęzycznej wersji  do odtwarzania i nagrywania płyt z pełną i bezterminową licencją 
Sterowniki dostępne na dedykowanej stronie internetowej (Wykonawca poda adres strony internetowej) lub dołączony fizyczny nośnik (CD/DVD lub pendrive) ze sterownikami.
Dołączony fizyczny nośnik (CD/DVD lub pendrive) z systemem operacyjnym  zainstalowanym na urządzeniu, pozwalający na odtworzenie systemu np. po wymianie uszkodzonego dysku twardego.
Dołączony zestaw kabli do każdej szt. komputera:
· zasilający z uziemieniem (wtyk CEE7/7),
· UTP połączeniowy, obustronnie zakończony wtykami RJ45 o długości min. 5 metrów i spełniający wymagania min. kategorii 6,
· dwa przewody ze złączami graficznymi zgodnymi z zaoferowanym komputerem o długości min 1.8m.

	19.
	Certyfikaty i dokumenty
	Wymagane dokumenty:  
1. dot. testu wydajności procesora PassMark Average CPU Mark (w przypadku braku w tabeli z wynikami testów załączonej do SWZ przez Zamawiającego),
2. dot. Normy PN-EN  ISO 9001 lub równoważnej dla producenta oferowanego urządzenia,
3. dot. deklaracji zgodności CE lub UE lub równoważna dla oferowanego urządzenia,
4. posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO lub równoważny.
5. dot. głośności jednostki,
6. Dokument  poświadczający  poprawną  współpracę  oferowanego  modelu  urządzenia  z  systemem operacyjnym Windows  11 (dopuszcza się wydruk lub „zrzut ekranu” ze strony internetowej Microsoft WHCL lub oświadczenie producenta urządzenia) lub nowszym, a w przypadku zaoferowania równoważnego systemu operacyjnego model komputera musi posiadać certyfikat producenta tego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym – wymagany wydruk ze strony producenta systemu operacyjnego lub oświadczenie producenta komputera.
7. Dokument, z którego będą wynikały wszystkie parametry oferowanego urządzenia wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia: karta katalogowa urządzenia lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta.
8. Oświadczenie o pozostawieniu nośnika danych u Zamawiającego na  wypadek awarii nośnika danych.
9. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, iż oferowana licencja systemu operacyjnego pochodzi z legalnego źródła. 

Poprzez równoważność certyfikatu TCO Zamawiający rozumie:
W zakresie wydajności energetycznej: 
• Certyfikat efektywności energetycznej przyznany przez niezależną organizację certyfikacyjną w zakresie zużycia energii elektrycznej (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów, lub norma EPEAT) 
W zakresie bezpieczeństwa środowiska naturalnego: 
• certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzeń komputerowych z dyrektywą RoHS – (ang. Restriction of Hazardous Substances) z 8 czerwca 2011 r. (2011/65/UE) potwierdzający, że oferowane produkty nie zawierają kadmu, rtęci, ołowiu, sześciowartościowego chromu, PBDE, PBB oraz innych uznanych za niebezpieczne substancji. 
W zakresie ergonomicznej konstrukcji, jakości obrazu, możliwości regulacji i dostosowania środowiska pracy:
• certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z ISO 9241 lub TUV lub TUV Ergo lub równoważny. 
W zakresie produkcji z uwzględnieniem wpływu na środowisko:
• certyfikat wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, potwierdzający zgodność urządzenia z:
- ISO 9001 lub równoważną, 
- ISO 14001 lub równoważną oraz 
- ISO 50001 lub równoważną .
W zakresie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników:
• ograniczony poziom pola elektrycznego i magnetycznego zgodnie z normą IEEE C95.1 – 2019 lub równoważną, potwierdzony certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez niezależną, akredytowaną jednostkę,
• ograniczony poziom hałasu według normy ISO 9296 lub równoważnej, mierzony według ISO 7779 lub równoważnego, potwierdzony certyfikatem wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę na podstawie wykonanych testów.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające równoważność należy złożyć wraz z ofertą.





1. WYKAZ LOKALIZACJI

Część I: 
· Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 5, 15-213 Białystok– 57 szt.
· Sąd Rejonowy w Łomży, ul. Polowa 1, 18-400 Łomża – 12 szt.
· Sąd Rejonowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki – 13 szt.
· Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. ul. Ludwika Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki – 48 szt
· Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn – 38 szt.
· Sąd Rejonowy w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka – 14 szt.
· Sąd Okręgowy w Ostrołęce, ul. Wiktora Gomulickiego 5, 07-410 Ostrołęka – 10 szt.

Część II: 
· Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok – 9 szt.
· Sąd Okręgowy w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 15-094 Białystok – 100 szt. 
· Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-257 Białystok – 61 szt.
· Sąd Rejonowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn – 59 szt.
· Sąd Okręgowy w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża – 25 szt.
· Sąd Okręgowy w Ostrołęce, ul. Wiktora Gomulickiego 5, 07-410 Ostrołęka – 10 szt.


Część III: 
· Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok – 1 szt.
· Sąd Okręgowy w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 15-094 Białystok – 1 szt. 
· Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-257 Białystok – 2 szt.  
· Sąd Rejonowy w Łomży, ul. Polowa 1, 18-400 Łomża – 2 szt. 
· Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Ludwika Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki – 1 szt., 
· Sąd Rejonowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki – 1 szt. 
· Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn – 2 szt. 
· Sąd Rejonowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn – 2 szt.  
· Sąd Okręgowy w Ostrołęce, ul. Wiktora Gomulickiego 5, 07-410 Ostrołęka – 2 szt. 
· Sąd Rejonowy w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka – 2 szt. 

Cześć IV:
· Sąd Rejonowy w Augustowie ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów – 2 szt.
· Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-257 Białystok – 1 szt.  
· Sąd Rejonowy w Sokółce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka – 2 szt.
· Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn – 6 szt. 
· Sąd Rejonowy w Biskupcu, ul. Sądowa 4 i 2, 11-300 Biskupiec – 2 szt.
· Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Bartoszycka 4a 11-100 Lidzbark Warmiński – 2 szt.
· Sąd Rejonowy w Nidzicy, ul. Kościuszki 15, 13-100 Nidzica – 2 szt.
· Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wiktora Gomulickiego 5, 07-410 Ostrołęka – 2 szt. 

Cześć V: 
· Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok – 45 szt.
· Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-257 Białystok – 10 szt.
· Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski – 5 szt.
· Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Ludwika Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki – 25 szt.
· Sąd Rejonowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki -  2 szt. 



Sąd Apelacyjny w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok
telefon: 85 743 07 27; email: boi@bialystok.sa.gov.pl
