Rozbudowa posiadanego urządzenia do przechowywania kopii zapasowych - rozbudowa istniejącego systemu (dostawa oraz wdrożenie urządzeń oraz oprogramowania w ramach rozbudowy przestrzeni dyskowej posiadanego rozwiązania Dell DataDomain).
Zamawiający eksploatuje na potrzeby DataCenter rozwiązanie dedykowane do ochrony danych bazujące na oprogramowaniu Dell Networker oraz deduplikatorze DD6900:
· Nr seryjny urządzenia (system serial): CKM01213805203
· Nr seryjny obudowy (chassis serial): CNIVC0017K1607
· Nr seryjne istniejących półek ES40: 6L92KF3, 4TS4RT3, DPNDQ14, CPNDQ14
 który wykonuje replikację za pomocą protokołu DDBoost do cyfrowego bunkra opartego na oprogramowaniu Dell Networker oraz Dell CyberRecovery oraz deduplikatorze do przechowywania danych Dell DataDomain 9400.
Przedmiotem postępowania jest rozbudowa eksploatowanego deduplikatora DD6900 do uzyskania finalnej powierzchni użytkowej w wielkości co najmniej 270TB. Rozbudowa urządzenia musi zapewniać:
· zachowanie wszystkich dotychczas zmagazynowanych danych,
· podtrzymanie ciągłości pracy aplikacji Networker z DD6900 po przeprowadzeniu rozbudowy urządzenia,
· utrzymanie wszystkich dotychczasowych funkcjonalności w obrębie rozbudowanej przestrzeni urządzenia (w tym Boost, Replication oraz Retention Lock),
· utrzymanie procesów replikacji do cyfrowego bunkra za pomocą wymienionych protokołów i oprogramowania,
· rozszerzenie gwarancji na cały system DD6900 wraz z półkami o wymaganej przez Zamawiającego pojemności do najmniej 270TB na okres co najmniej 3 lat.
Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia wymaganego HW oraz SW oraz do przeprowadzenie niezbędnych prac. Dostarczone elementy rozbudowy urządzenia DD6900 muszą być objęte wsparciem producenta na dotychczasowym poziomie, na okres 3 lat (uszkodzone nośniki pozostają u Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów).
Zamawiający wymaga, aby w ramach przeprowadzonej rozbudowy Wykonawca przeprowadził następujące czynności:
· dostawa i instalacja sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu,
· konfiguracja rozszerzenia systemu do wskazanej przez Zamawiającego pojemności,
· konfiguracja oprogramowania do backupu dla wskazanej pojemności,
· konfiguracja replikacji do bunkra,
· jeśli zajdzie taka potrzeba Wykonawca na własny koszt musi przeprowadzić aktualizację systemu do najnowszej rekomendowanej przez Producenta wersji.
Wszystkie prace muszą być wykonane w siedzibie Zamawiającego – ze względu na dostęp do krytycznych danych nie ma możliwości wykonania prac zdalnie.

